2. ТТХ, общее устройство Р-140
Автомобильная, приемо-передающая, телефоно-телеграфная, с амплитудной и частотной модуляцией. Автоматизация управления р/с допускает возможность быстрой перестройки на одну из ЗПЧ, а также антенны и выбором вида работы. Высокая стабильность частоты обеспечивает надежную беспоисковую р/связь и высокую помехозащищенность. Диапазон 1,5 – 30 МГц с интервалом 100 Гц. Мощность передатчика 1000Вт. Типы антенн:

· Симметричный наклонный диполь 2х11м 5 – 16МГц.

· V-образная антена 2х46м диапазон: 10 – 30МГц.
· штыревая 10м, 5 – 14МГц.

· Х-образная в диапазоне 20 – 30 МГц.

Дальность связи 2000км. Эл/питание – 220/380В или от автономного агрегата АБ-4Т/230. Масса р/с 9 тонн. Звено управления: корпус, бригада, полк.

2. ТТХ, общее устройство Р-137
Автомобильная, приемо-передающая, широко-полосная, автоматизированная, дуплексная. Обеспечивает телефонную и телеграфную работу в р/сетях и р/направлениях. Диапазон: 20 - 60 МГц с интервалом 0,1КГц. Мощность передатчика – 100Вт. Дальность связи на стоянке –170км, в движении – 70км. Эл/питание – 220/380В или от автономного агрегата АБ-4Т/230. Звено управления: бригада, полк.

4. ТТХ, общее устройство Р-105
Р/ст ранцевая, переносная, УКВ, телефонная, с ЧМ, приемо-передающая, с возможностью ду и ретрансляцией. Предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и р/направлениях. Р/ст обеспечивает вхождение в р/связь без поиска корреспондента и ведение р/связи без подстройки приемника на любую из фиксированных частот. Р/ст сохраняет полную работоспособность в климатических условиях от -40(С до +50(С, при относительной влажности 98%. Р/ст работоспособна в условиях тряски, на ходу в различных дорожных условиях. Диапазон частот 36-46 МГц, 405 фиксированных частот, с интервалом 25 КГц. Р/ст обеспечивает надежную 2-х стороннюю р/связь с однотипными р/станциями на местности средней пересеченности в любое время суток и года на любой фиксированной частоте, при напряжении аккумуляторной батареи 4,4-5 В.

1. При работает на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м или на земле с той же антенной – дальность связи 6 км.

2. При работе на стоянке со ША 2,7м с противовесом – 8км.

3. При работе на стоянке с лучевой антенной направленного действия, подвешенной над землей на высоте 1 м – 15 км, и на высоту 5-6 м – 25 км.

Р/ст имеет следующие типы антенн: гибкая ША высотой 1,5м, комбинированная ША высотой 2,7м, лучевая антенна направленного действия l=40м, подвешенной на высоте 1м и на высоте 5-6м. 

Время развертывания р/ст при работе на ША – 5мин, при работе на лучевую – 15 мин. Комплект питания состоит из 2-х последовательно соединенных аккумуляторов 2НКП20-42 напряжением 5В. Вес 14кг, мощность передатчика – 1Вт.

Состав р/ст: рабочий комплект из 2-х аккумуляторных батарей и микротелефонная гарнитура. Кроме того в комплект р/тс входит сумка радиста, в ней микротелефонная гарнитура, лучевая антенна, гибкая ША, 6 секций для комбинированной антенны, 3-х лучевой противовес и колья для крепления антенны бегущей волны, отвертка большая и малая, ключ торцовый, переносная фара, изолента, запасное и вспомогательное имущество находится в упаковочном ящике.

КШМ-142М.
Комбинированная р/ст предназначена для обеспечения р/связи и управление в тактическом звене сухопутных войск. Аппаратура КРС установлена в кузове автомобиля ГАЗ-66 и обеспечивает ведение р/связи при температуре от -40(С до +50(С с относительной влажностью 98%. КРС обеспечивает ведение р/связи на стоянке и при движении автомобиля со скоростью до 40 км/ч. КРС142 обеспечивает 2-х стороннюю р/связь с однотипными р/ст в условиях средней пересеченной местности в любое время суток и года на частотах выбранных в соответствии с таблицей выбора частот.

наименование (шифр р/ст)
тип антенны
вид связи
дальность связи (км)
диапазон чатот
примечание




день
ночь



Р-130М
ША

50
50
1,5-10
на ст., в движ.


АЗИ

350
350
1,5-10
на ст., в движ.


Симм. вибр.

350
350
1,5-10
на ст., в движ.

Р-111
ША 3,4м

30
30
20-52
на ст., в движ.


Комбинир. ША на 11м.

60
60
20-52
на стоянке

Р-123
ША 4м

20
20
20-50
на ст., в движ.


Комбинир. ША на 11м.

40
40
20-50
на стоянке

Р-809
табельн ША

3
3
20-50
на стоянке


дикоконусн.

6
6
20-50


Радиаппаратура КРС обеспечивает:

1. Симплексную р/телефонную связь в открытом режиме р/ст Р111, Р123, Р130, с рабочих мест пульта командира, офицера и радиста, расположенных в кабине, заднем и передних отсеках.

2. Р/телефонная связь в открытом режиме р/ст Р111, Р130 с ТА57 по проводной линии длиной до 500м.

3. Симплексную р/телефонную связь в закрытом режиме теми же р/ст с рабочих мест командира и радиста с ТА57 по проводной линии до 500м.

4. Передачу и прием сигнала вызова р/ст Р111, Р123, Р130 с помощью устройства Р-012Т или Р-012.

5. Слуховую телеграфную связь р/ст Р111, Р123 с помощью телекодовой приставки Р-011М.

6. Слуховую телеграфную связь р/ст Р130.

7. Передачу ин-ции р/ст Р130 с помощью датчика БД Р-014Д.

8. Симплексную р/связь в диапазоне 100-149, 975 МГц р/цией Р-809М2.

9. Внутреннюю избирательную и циркулярную связь м/у членами экипажа.

10. Запись и воспроизведение диктофоном П-180М, принимаемой и передаваемой ин-цией р/ст Р111, Р123, Р130 в открытом режиме.

11. Р/телефонную связь внешней р/ст с ТА57, установленного в заднем отсеке в закрытом режиме.

12. Р/телефонную связь в открытом режиме со всех рабочих мест или в закрытом режиме с рабочих мест пульта командира и радиста.

13. Отключение цепей запуска на передачу р/ст Р111 с линии Л2 при подготовке канала связи в закрытом режиме тумблером «блокировка».

КРС обеспечивает бесподстроечную связь в диапазоне от 1,5 до 10,99 МГц от 20 до 52 МГц и от 100 до 149,975 МГц. Источниками питания аппаратуры, установленной на КРС является:

· При движении является генератор Г-290.

· На стоянке АБ-1П/30 (1КВт, пост. напряжение 30В) и аккумуляторные батареи 4х5НКТБ80

Кузов  КРС отапливается от отопителя ОВ65.

Состав КРС: автомобиль ГАЗ-66, кузов ДФЗ, АКБ, антенна симметричный вибратор, АЗИ, ША 3,4м, ША 4м, АБ1-П/30, блоки питания БП20, БП25, БП75, диктофон П-180, пульт офицера, пульт радиста, пульт командира, Р130, Р111 (2шт.), Р123, Р809, телескопическая мачта (2шт.), ТА57 (2шт.), телекодовая приставка, фильтр р/помех Ф5.

Антенны КРС:

ША 4м правая и 3,4м левая – предназначены для излучения и приема р/волн при работе р/ст Р123, Р130, Р111 в движении. Антены снабжены подвижными электромех-кими устройствами, установленными на кузове автомобиля и дающими возможность установить антены в любом положении от горизонтального до вертикального. Упр-е антенн производится с места водителя.

АЗИ предназначена для излучения и приема пространственных радиоволн, при ведении связи Р130 в дижении и на стоянке. Установлена на крыше кузова автомобиля и представляет собой с-му на 2-х разнесенных синфазных рамках. Ее конструкция обеспечивает максимум излучения, направл-ем в зенит. В передней и хвостовой части антены припаяны выводы, которые подключаются  соотв-но к блокам БС и БР.

Антена симметричный вибратор предназначена для излучения и приема простр-х р/волн при ведении р/связи Р130 на ст-ке. Антена состоит из 2-х отд-х проводов, вибраторов длиной до 25м каждый, которые присоединяются к КРС двухпроводным фидером. Для улучшения диаграммы направленности антены на более высоких частотах на вибраторах антены имеются перемычки, позволяющие укоротить лучи до 15м. Антену можно разворачивать на телескопической мачте из комплекта КРС и на естественных  опорах.

Антена комбинированная штыревая состоит из отдельных секций, соед-ся м/у собой пружинными замками, гибкой ША и противовесов.

Телескопическая мачта служит для развертывания комб. ША и симметр. вибратора.

15. ТТХ, общее устройство Р-405

Р/релейная станция Р-405 предназначена для обеспечения связи м/у пунктами управления и ответвления каналов связи от тяжелых многоканальных р/релейных ст-ций. Кроме того ст-я может исп-ся в кач-ве вставки в уплотненные линии связи.

Станция обеспечивает ведение связи на стоянке в метровом диапазоне, а также в движении.

Станция работает в диапазоне 60 – 69,975МГц, длина волны от 5 до 4,29м. В диапазоне дециметровых волн на частотах 390 – 420МГц, длина волны 76,9 – 71,4см. Диапазон 60 - 69,975МГц разбит на 134 фикс. частот с интервалом 75кГц. Диапазон 390 - 420МГц разбит на 101 фикс. частоту с интервалом 300кГц.

Дальность связи на среднепересеченной местности при работе на стационарные антенны типа волновой канал (высота 15м) в метровом диапазоне и Z-образная антенна в дециметровом диапазоне без применения блоков усиления мощности станция обеспечивает дальность связи не менее 45км на одном инт-ле и до 120км с применением 2-х промежуточных станций.

Следует помнить, что с применением промежуточных станций добавление каждого инт-ла приводит к возрастанию уровня шумов. Этим и объясняется то, что при двух промежуточных станциях общая дальность связи увеличивается на 120км.

В станции имеется 2 телефонных и 2 телеграфных канала. Возможно уплотнение 1-го телефонного канала аппаратурой П-309, П-303 или 1-го телеграфного канала аппаратурой П-314, П-317, П-318.

Мощность передатчика метрового диапазона 2,5Вт, в дециметровом диапазоне 1,5Вт.

Станция смонтирована на базе автомобиля ГАЗ-66, имеет 2 независимых полукомплекта, имеется блок усиления мощности метрового диапазона и блок усиления мощности дециметрового диапазона. В МВ диапазоне исп-ся ША и антенна волновой канал, в ДМВ исп-ся Z-образная антенна. Питание р/ст осущ-ся от промышленной сети напр-ем 220/127В, генератора отбора мощности напр-ем 230В, автономного агрегата АБ1/230 или от АКБ 5хНКН95.

Состав РС:  

Два автономных полукомплекта, в состав каждого из которых входит: блок частотных разверток, приемо-передающее устройство МВ и ДМВ, блок телефонных и блок телеграфных каналов, блок линейный щит, зарядный щит, сетевой щит, прибор телеграфных каналов и реле, ША, антенна волновой канал (2 шт.), Z-образные антенны (2 шт.), антенно-фильтерное у-во длиной 30м (4 пары), блок усиления мощности МВ и блок усиления мощности ДМВ, АБ1/230 (2 шт.), ТА-57 (2 шт.).

Классификация и особенности распр-я р/волн.
Р/волны делятся на ряд диапазонов, имеющих неодинаковые св-ва.

Длинные волны (от 30000м до 300м, частота от 10 до100кГц). Для связи набольшие расстояния с помощью этих волн нужны передатчики огромной мощности. Кроме того в этом диапазоне невозможна работа большого числа р/ст-ций одновременно.

Средние волны (от 300 до 200м или от 100 до 150кГц).

Промежуточные и короткие волны имеют длину соотв-но от 200 до 50м и 50-10м. Вещательные р/с занимают диапазон от 25 до 75 и от 200 до 2000м. В диапазоне от 200 до 10м можно разместить без взаимных помех 3000 телефонных р/с,. а телеграфных еще больше. КВ имеют огромную дальность д-вия по сравнению с др. волнами при отн-но небольших мощностях передатчиков. Недостатком КВ явл-ся сильная зав-ть их распр-я от времени суток и времени года (и от погодных усл-ий). В наст. время на КВ работает мн-во РС со всех стран мира. Этот диапазон явл-ся самым насыщенным.

УКВ: метровые от10 до 1м (от 30 до 300МГц), дециметровые от 100 до 10см (300 – 3000МГц), сантиметровые от 10 до 1см (3000 – 30000МГц), милиметровые от 10 до 1мм (30000  - 300000МГц). ВУКВ диапазоне можно разместить очень большое число РС без взаимных помех. Эти волны явл-ся единственно-пригодными для связи с космическими кораблями и для ТВ. УКВ можно излучать узким пучком в одном направлении, что нашло применение в р/локации.

18. Настроить Р-123 на фиксированную частоту.

1) надеть и подогнать шлемофон

2) переключатель рода работ поставить в положение «симплекс»

3) ручку «шумы» повернуть против часовой стрелки до упора

4) переключатель «контроль напряжений» поставить в положение «работа1»

5) тумблер «шкала» поставить в положение «вкл»

6) тумблер питания поставить в положение «вкл»

7) ручку регулятора громкости повернуть вправо до упора

8) …………………………………

20. Обеспечить ДУ Р-159 с выносного ТА.
· подготовить РС к работе

· соединить ТА полевым кабелем к зажимам «Линия1» и «Корпус»

· переключатель режима работа поставить в положение ДУ

· управление РС осуществить с помощью тангенты микротелефонной трубки ТА-57.

21. Настроить Р-159 на заданную частоту.

· Включить РС и проверить напряжение питания

· ручку режима работы установить в положение ТЛФ. Ручками переключателей МГц и кГц установить частоту

· нажать кнопку настройка и держать до тех пор, пока стрелка индикатора не отклонится на максимум, после чего подержать кнопку еще 2 – 3 секунды

· РС настроена и готова к работе

22. Настроить Р-107 на заданную частоту.

· поставить верхний переключатель в положение «свет» для освещения шкалы

· установить заданную частоту ручкой «установка частоты» и зафиксировать ручкой «стопор»

· верхний переключатель поставить в положение «ток антены»

· нажать тангенту на микротел. гарнитуре и добиться наибольшего отклонения стрелки пр-ра ручками «настройка антены».
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